**手持眼底相机技术参数要求**

1. 医用级图像传感器，CMOS，≧500万像素

2、具备红外和白色光源

3、图像存储类型：不少于8GB,微型SD卡

4、显示器:不少于2.4"，高分辨率TFT显示器，262000色彩，抗反射涂料。

5、具备视频拍摄功能，视频格式: MPEG-4 和MPEG-1

6、连接性: 有USB接口连接电脑

7、可拆卸式接口，用于连接多种镜头

8、用途:医用级数码眼底镜。用于拍摄眼底数码图片和视频。

9、可视角不小于45°

10、 屈光度补偿: -20Dt0 +20D

11、拍摄模式:自动对焦拍摄，可选手动，自动，自动辅助三种拍摄模式。

12、具备无赤光和红外同步拍摄模式

13、类型:眼表智能镜头