**4℃ 血液冷藏箱**

**1. 电源：220V 50Hz**

**2. 冷藏箱相关技术要求**

**2.1容积：≧310升～**

**2.2 温控范围：4℃±1℃**

**2.3**外形尺寸（宽X深X高）：宽600×深550×高1800**～**宽660×深644×高1960

**2.4** 内置搁架/篮筐：5/15

**3. 产品设计相关技术控制系统要求**

准确微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内。

**4.安全控制系统**  **要求**

● 三种报警方式：声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警、可接远程报警。

● 配备温度记录仪，随时记录打印箱内温度，便于监控。

● 多层可移动式搁架，不锈钢或浸塑钢丝存血筐，方便实用，便于清洁。

● 血液分类存放，便于存储、识别。

● 带测温孔设计，便于进行温度检测。

  输血科：

2019年4月19日