心电图技术参数要求

1、12导联心电图

2、机器体积轻盈、便携

3、显示屏清晰，大小适中。同屏可显示12导联心电波形

4、同步分析功能

5、交直流电两用

6、本机至少保存5份心电图波形和其他数据

7、在记录常规心电图中，如发现心律失常可自动完成节律异常的1分钟波形记录和延伸记录。

8、频率响应0.05-150HZ

9、滤波功能，支持交流电、肌电滤波，减少波形干扰；

10、键盘操作简单，减少手工录入时间；

11、实时采样、触发采样，支持心律失常检测自动延时打印；

12、自动数据检测功能；

13、有一定量的数据储存功能。