**血沉压机测试仪技术参数**

1. 样本位：≥90（至少可同时检测90个标本）
2. 与魏氏法相关性高，符合率>90%
3. 标本量：≥180个/小时
4. 测量范围：0-140mm/H
5. 运行方式：自动感应新样本的插入并开始测量，无需操作
6. 可提供的结果参数：血沉结果、可打印沉降曲线
7. 测量精度：小于 0.2mm
8. 条码扫描仪：支持
9. 内置热敏打印机：有

10. 数据存储：测试结果可再次查询，包括沉降曲线。

11. 温度补偿系统：有实时温度补偿控制系统。

12. 触摸屏幕，操作简捷。