**多功能清创仪技术参数及要求**

1. 适用范围：适用于人体伤口的超声清创，通过加压冲洗和负压引流，达到清理创面的效果
2. 超声工作频率：25kHz±1kHz
3. 定时器工作范围：0-99min
4. 超声自动扫频时间：≤3s
5. 超声清创刀头振动幅度：≥70μm
6. 超声刀头材料：TC4钛合金
7. 超声清创刀头可拆卸
8. 超声刀头长度≥10mm
9. 手柄输出口处清创液温升：≤10℃
10. 有显示和设置清创液流量功能
11. 清创液流量范围：40~130mL/min
12. 清创液最高温度：≤35℃
13. 有显示和设置冲洗液流量功能
14. ≥10寸彩色液晶触摸屏
15. 高压冲洗最大压强：0.6±0.05MPa
16. 抽气速率：≥20L/min