**麻醉机回路消毒机技术参数及要求**

1. 适用范围：供医疗单位对麻醉机、呼吸机回路内部消毒时使用。
2. 消毒方式：雾化装置，使用醇类复合消毒剂，对麻醉机、呼吸机回路无腐蚀。

 ≥7英寸彩色触摸屏。

1. 工作模式：具有全自动消毒模式。
2. 本产品使用的配套消毒液及产品消杀效果须以本产品制造商为送检单位统一

进行权威检测、备案，并提供相关资质证明。

1. 消毒级别：能够杀灭细菌芽孢，符合卫生部对消毒器械高水平消毒要求，枯草

杆菌黑色变种芽孢5代平均杀灭对数值＞3.0，符合《消毒技术规范》的评价规定要求。

1. 腐蚀性：无腐蚀性并提供无腐蚀检验报告。
2. 异常报警：动态、实时监测浓度及温度变化，并同屏显示浓度及温度变化值，

浓度标示值精度±10%PPM范围内，温度≤50℃（精确值±3℃范围内），数据异常自动报警提示。

1. 不使用过氧化氢和臭氧作为消毒因子。
2. 消毒完成后自动打印消毒数据，可供医院签字、查验、留存及追溯。
3. 具备NMPA认证、消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告、

欧盟CE认证。