**五人共览装置技术参数及要求**

1. 可匹配奥林巴斯BX53显微镜
2. 各共览端观察视场22mm，内置红、绿双色LED指针，可以升级成多人共览装置；
3. 具备支架高度锁定旋钮，指针控制拉杆及指针亮度控制旋钮；
4. 图像方向：所有端口图像方向完全一致，确保每个观察者看到的图像和主机一致；
5. 4.10X宽视野目镜，视场数≥22，10X目镜：4个、10X屈光度可调目镜：4个；
6. 包含多人共览系统、多人共览侧视系统；
7. 整机质保：不少于两年
8. 提供安装培训和维修保养培训并考核